2024年浙江省高职院校技能大赛暨全国职业
院校技能大赛选拔赛高职组“装配式建筑智能建造”
赛项规程
一、赛项信息
赛项名称：装配式建筑智能建造
赛项编号：GZ008
赛项组别：高等职业教育
专业大类：土木建筑
赛项形式：学生团体赛
二、竞赛目标
赛项是贯彻党的二十大关于“推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”精神，落实国家十四五规划“发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市”的要求，实现职业教育高质量发展的具体举措。
赛项设计以建筑产业转型升级为抓手，以服务数字建造强国为核心，全面对接建筑产业数字化、工业化、智能化发展新趋势，推进建筑工业化发展，适应装配式建筑施工与管理等岗位群的新要求，助力装配式建筑智能建造。搭建专业、课程、教材、培养机制改革平台。
赛项结合装配式建筑智能建造相关岗位对人才的知识、技能、素养要求，通过检验教学效果，推动职业院校相关专业建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力；瞄准世界高水平，营造崇尚技能氛围。充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推进“岗、课、赛、证”深度融合，促进专业建设、课程建设和教学改革，实现高水平技术技能人才、能工巧匠和大国工匠的培养。
三、竞赛内容
参赛选手需在规定时间内，独立与合作完成以下三个竞赛模块的任务：信息化建模与方案编制、施工图识读与施工模拟、技能实操。
（一）信息化建模与方案编制
该模块包含任务一、任务二2个任务，参赛选手应独立完成竞赛任务，最终取平均成绩作为团队得分。任务一为选手根据给定的工程图纸，运用装配式混凝土深化设计软件，完成装配式混凝土结构模型的建立，并根据竞赛要求进行深化设计，生成三维模型和构件深化图。对标装配式建筑深化设计环节，检验学生是否具备装配式建筑识图及智能设计能力；任务二为选手根据给定案例文件，完成吊装专项施工方案相关问题作答，检验学生是否具备施工方案编制能力。
（二）施工图识读与施工模拟
该模块共包含任务三、任务四、任务五3个任务，参赛选手应独立完成各竞赛任务，最终取平均分作为团队得分。任务三为装配式建筑施工图识读，选手根据竞赛题目要求，通过单选题、多选题的形式完成识图考核；任务四为装配式建筑构件生产，通过虚拟场景完成构件生产任务；任务五为装配式建筑构件安装，通过虚拟场景完成构件安装任务。对标装配式建筑中构件生产、构件安装环节，检验学生是否具备装配式建筑施工图识读、构件生产与施工技术应用及管理能力。
（三）技能实操
该模块包含任务六1个任务，参赛选手应合作完成竞赛任务，该项成绩直接计入团队得分。选手通过施工图识读，在构件吊装实操平台中，使用轻质构件，团队协作完成构件吊装及后浇节点连接，考察团队合作、质量意识、安全意识等基本素养，检验学生动手实践能力。
赛项以工程化、实践性、创新型、项目式模式进行设计。工程化指基于真实的工作任务、场景、情境设计赛题具体内容；实践性为在技能实操部分，选手完成常规性的实践操作；创新型是通过设置虚拟情境，运用新的技术条件或新的技术要求；项目式指选手间互相讨论、交流，协作完成常规性和创造性的技能操作。关注参赛选手的专业技术技能、创新能力、职业素养、团队协作能力等全面发展和可持续发展能力。
竞赛模块、任务、比赛时长及权重
	竞赛模块
	竞赛任务
	任务
分值
	任务
权重
	模块
权重
	比赛
时长

	模块一
信息化建
模与方案
编制
	（一）构件深化设计
	100 分
	30%
	
40%
	
180 分钟

	
	（二）吊装专项方案编制
	100 分
	10%
	
	

	模块二
施工图识
读与施工
模拟
	（三）施工图识读
	100 分
	20%
	

40%
	

180 分钟

	
	（四）装配式构件生产
	100 分
	10%
	
	

	
	（五）装配式构件安装
	100 分
	10%
	
	

	模块三  技能实操
	（六）构件吊装技能实操
	100 分
	20%
	20%
	50 分钟

	总分
	600 分
	100%
	100%
	410 分钟


四、竞赛方式
（一）竞赛形式  
线下比赛。
（二）组队方式
（1）报名以浙江省高职院校（含本科职业院校）为单位。
（2）组队方式为团体赛，每队参赛学生3人，不得跨校组队，同一学校报名参赛队伍不超过2支。
（3）每所学校配1名领队，每队限报2名指导教师，领队可兼任指导教师。
（4）浙江省内参赛师生的资格审查工作，由省级教育行政部门负责，大赛执委会办公室行使对参赛人员资格抽查权利。
五、竞赛日程
	日程
	内容

	竞赛
前一天
	选手报到，领队会议，熟悉赛场

	竞赛
第一天
	上午，模块一正式比赛
下午，模块二正式比赛

	竞赛
第二天
	模块三正式比赛（根据场次进场）


注：详见《2024年浙江省装配式建筑智能建造竞赛指南》。
六、竞赛规则
（一）选手报名
参赛选手须为2024年度高等职业学校专科、高等职业学校本科全日制在籍学生（以报名时的学籍信息为准），五年制高职四、五年级学生参加高职组比赛。
（二）熟悉场地
大赛报到当日，将由大赛组委会统一组织参赛团队，在规定时间地点，有序熟悉竞赛场地。必须严格遵守大赛相关制度，听从组委会安排，不得拥挤打闹。
（三）比赛检录
参赛选手需在指定位置进行入场检录，确保参赛证、学生证和身份证，三证齐全。模块一和模块二检录时，抽取竞赛机位号。模块三检录时，抽取竞赛场次及竞赛工位号。参赛选手在抽签记录表上签字确认，赛前30分钟统一进场，比赛开始15分钟后不得入场。
（四）赛场规则
比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手若需饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内，食品饮水由赛场统一提供。若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由赛项裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛），并由裁判长上报赛项执委会；若因非选手个人因素造成设备故障，由赛项裁判组视具体情况做出延时处理。
（五）离场规则
如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。裁判长在比赛结束前15分钟对选手做出提示。裁判长宣布比赛结束后，选手应立即停止各项工作。
七、技术规范
主要依据相关国家技能规范和标准，注重考核基本技能，体现标准程序，结合岗位实际，考核职业综合能力，并对技术技能型人才培养起到示范引领作用。根据竞赛文件制定标准，主要采用以下标准、规范及参考资料：
（1）《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014
（2）《装配式混凝土连接节点构造》15G310-1-2
（3）《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
（4）《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2
（5）《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1
（6）《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
（7）《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》20G367-2
（8）《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1
（9）《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构）》15J939-1
（10）《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）》15G107-1
（11）《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》22G101-1
（12）《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》18G901-1
（13）《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016
（14）《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906
（15）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
（16）《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012
（17）《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015
（18）与该赛项相关的规范、标准、教材、参考书以及教学资源。
八、竞赛环境
（一）信息化建模与方案编制、施工图识读与施工模拟竞赛环境要求
竞赛场地为标准计算机机房或同等环境下，比赛面积不小于600m2，电脑数量≥200台，竞赛场地为室内场馆，保证各参赛队在竞赛过程中不受外界干扰；竞赛现场设专门的工作室、总操控台，指导老师有观战区，评委有专门席位，嘉宾观摩区等，各区不相互干扰；竞赛时计算机USB接口全部封闭，安装有监控设备，比赛环境安全、安静无干扰。竞赛时每位参赛选手配置1台计算机，所有计算机设备应为相同（或相近）配置，赛场应按10%的比例配置备用机，备用机配置应与竞赛用计算机配置完全相同。
计算机配置
	序号
	名称
	参数要求

	1
	CPU
	Intel  酷睿 i5 处理器及以上

	2
	显卡
	独立显卡

	3
	内存
	8G以上

	4
	硬盘
	系统盘剩余可用存储空间 50G 以上

	5
	网卡
	100M/1000M 自适应卡

	6
	操作系统
	Windows10

	7
	网络
	局域网


（二）技能实操竞赛环境要求
比赛面积≥600m2，每个工位≥50m2，能提供6支参赛队伍同时比赛。场地内配有公共道路，场地安装有监控设备，提供220V电源插座，比赛环境安全、安静无干扰。考核装置需提供剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板等构件，满足“L型”、“一型”、“T型”连接节点实训、满足剪力墙内墙板吊装、剪力墙外墙板吊装、叠合板吊装竞赛考核要求。
9、 技术平台
（1）信息化建模、深化设计、吊装方案编制，满足技术要求的平台均可；
（2）施工图识读、装配式建筑构件生产与安装，满足技术要求的平台均可；
（3）预制构件吊装技能操作，满足赛项技术要求的实操装置均可。
十、成绩评定
任务一  构件深化设计评分标准
	评分项
	评分内容
	分值

	模型
完整性评分
	现浇
构件
建模
情况
	轴网
	轴网均按给出图纸建模
	30

	
	
	标高
	标高按给出图纸建模
	

	
	
	完整性
	所有现浇构件均建模
	

	
	
	准确性
	截面尺寸、定位、标高的正确性
	

	
	
	模型整洁度
	是否有多余现浇构件、模型整洁度
	

	
	预制
构件
建模
情况
	预制构件标高
	标高放置位置正确
	

	
	
	预制构件配筋
	预制构件钢筋正确
	

	
	
	完整性
	所有预制构件均建模
	

	
	
	准确性
	截面尺寸、定位的正确性
	

	
	
	模型整洁度
	是否有多余预制构件、模型整洁度
	

	
















构件深化详图评分
	
构件
尺寸
及物
理特
性
	构件尺寸
	所有预制构件的尺寸是否正确
	

















70

	
	
	
	若有留孔留洞时，其尺寸、标高与定位是否正确
	

	
	
	
	若有倒角、企口等是否正确表达
	

	
	
	
	预制构件周边的做法如粗糙面、键槽等是否表达
	

	
	
	混凝土强度
	混凝土强度是否按题目的给定做了正确的设置
	

	
	
	混凝土保护层
	各种预制构件是否按题目的给定正确的设置了保护层厚度
	

	
	构件
配筋
布置
	主筋
	主筋（包括桁架钢筋）是否设置正确、锚固长度是否满足要求
	

	
	
	构造钢筋
	构造钢筋是否按题目或规范设置
	

	
	
	其他
	钢筋强度等是否满足题目要求
	

	
	附属
构件
	电气或设备专业预留点位
	电气或设备的预留的线盒、线管等是否按题目要求设置正确，如定位、材质、管径等
	

	
	
	起吊埋件
	构件的起吊埋件是否正确的做了设置，如个数、物理特性及定位等
	

	
	
	斜撑埋件
	对于墙体、柱等竖向构件是否正确的设置了斜撑埋件、或模板拉结件等
	

	
	
	其他埋件
	对图纸给出的其他涉及施工要求的埋件是否正确的做了设置
	

	
	图纸
清单
	构件信息表
	构件编号、数量、混凝土体积、构件重量、钢筋保护层、混凝土强度等是否正确
	

	
	
	埋件信息表
	埋件编号、名称、规格、数量等是否正确
	

	
	
	配筋表
	编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、单块板中钢筋重量、备注等是否正确
	

	
	图纸
要求
	图纸整洁度
	图纸的图名图号等是否正确、图纸是否整洁
	

	总分
	100


任务二  吊装专项方案编制评分标准
	评分内容
	评分依据
	题型
	题目
数量
	分值

	
1.工程概况及编制说明
2.施工准备
3.安装工艺流程及技术要点

	工程案例施工方案及图纸等素材
《装配式混凝土建筑技术标准》
《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
《预制钢筋混凝土板式楼梯》
《预制混凝土剪力墙外墙板》
《预制混凝土剪力墙内墙板》
《桁架钢筋混凝土叠合板》
	单选题
	20题
	100

	总分
	100


任务三  施工图识读评分标准

	评分内容
	评分依据
	题 型
	题目 数量
	分 值

	
1.工程概况
2.结构信息
3.预制混凝土 剪力墙外墙板 4.预制混凝土 剪力墙内墙板 5.桁架钢筋混
凝土叠合板
6.预制钢筋混
凝土板式楼梯
	工程案例图纸
《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙
结构）》
《装配式混凝土结构连接节点构造》
《预制混凝土剪力墙外墙板》
《预制混凝土剪力墙内墙板》
《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm 厚底板）》
《预制钢筋混凝土板式楼梯》
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》 《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图
解》
《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》
《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力
墙结构）》
	单 选 题
	




25 题
	




50

	
	
	多 选 题
	





10 题
	





50

	总分
	100


任务四  装配式构件生产评分标准
装配式构件生产考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板三种常见构件的
生产模拟，比赛时随机抽取其中一种构件进行考核。
剪力墙外墙板生产模拟
	评分项
	评分内容
	分值

	
生产前准备
	劳保用品准备
	
3

	
	生产线卫生检查
	

	
	生产线设备检查
	

	




模具
组装
	模台划线
	依据图纸录入划线数据
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	操作划线机划线
	

	
	模台喷涂脱模剂
	模台喷涂脱模剂
	

	
	


模具选择、组装与校正
	依据图纸进行模具选型
	

	
	
	模具检查与清理
	

	
	
	模具组装与初固定
	

	
	
	模具校正与终固定
	

	
	
	模具涂刷脱模剂及缓凝剂
	

	
钢筋
绑扎
与预
埋件
固定
	钢筋下料
	依据图纸进行钢筋选型与下料
	



19

	
	钢筋摆放、绑扎
	垫块设置
	

	
	
	依据图纸进行钢筋绑扎与固定
	

	
	预埋件摆放
	预埋件选型
	

	
	
	预埋件固定
	

	
	预留孔洞封堵
	临时封堵预留孔洞
	

	






构件
浇筑
	
布料机布料
	依据图纸进行混凝土算量
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	布料机备料
	

	
	
	布料机布料
	

	
	
混凝土振捣
	混凝土人工整平（如有需要）
	

	
	
	操作模床进行混凝土振捣
	

	
	
	混凝土人工振捣（如有需要）
	

	
	铺设保温板
	铺设保温材料
	

	
	
	设置拉结件间距与安装
	

	
	二层模具及钢筋网架铺 设保温板
	二层模具摆放
	

	
	
	二层钢筋网架铺设
	

	
	设备清理铺设
	清理布料机
	

	构件
预处理
与养护
	构件表面预处理
	构件收光处理
	
19

	
	构件预养护
	预养库温度、湿度控制
	

	
	
	构件预养护
	

	
	构件蒸养
	蒸养库温度、湿度控制
	

	
	
	构件养护
	



	



脱模
存放
	构件脱模
	构件脱模
	



19

	
	糙面处理
	操作高压水枪进行构件糙面处理
	

	
	构件起板
	吊具选择与连接
	

	
	
	操作设备进行构件起板
	

	
	构件入库
	构件入库与存放
	

	
	设备清理
	模台清理
	

	
工完
料清
	材料浪费
	

2

	
	工具清点、清理、入库
	

	
	设备检查、复位
	

	
	生产场地清理
	

	总分
	100


剪力墙内墙板生产模拟
	评分项
	评分内容
	分值

	
生产前 准备
	劳保用品准备
	
3

	
	生产线卫生检查
	

	
	生产线设备检查
	

	




模具
组装
	模台划线
	依据图纸录入划线数据
	





19

	
	
	操作划线机划线
	

	
	模台喷涂脱模剂
	模台喷涂脱模剂
	

	
	


模具选择、组装与校正
	依据图纸进行模具选型
	

	
	
	模具检查与清理
	

	
	
	模具组装与初固定
	

	
	
	模具校正与终固定
	

	
	
	模具涂刷脱模剂及缓凝剂
	

	
钢筋
绑扎
与预
埋件
固定
	钢筋下料
	依据图纸进行钢筋选型与下料
	



19

	
	钢筋摆放、绑扎
	垫块设置
	

	
	
	依据图纸进行钢筋绑扎与固定
	

	
	预埋件摆放
	预埋件选型
	

	
	
	预埋件固定
	

	
	预留孔洞封堵
	临时封堵预留孔洞
	



	



构件
浇筑
	
布料机布料
	依据图纸进行混凝土算量
	




19

	
	
	布料机备料
	

	
	
	布料机布料
	

	
	
混凝土振捣
	混凝土人工整平（如有需要）
	

	
	
	操作模床进行混凝土振捣
	

	
	
	混凝土人工振捣（如有需要）
	

	
	设备清理
	清理布料机
	

	
构件
预处
理与
养护
	构件表面预处理
	构件拉毛处理
	


19

	
	构件预养护
	预养库温度、湿度控制
	

	
	
	构件预养护
	

	
	构件蒸养
	蒸养库温度、湿度控制
	

	
	
	构件养护
	

	



起板
入库
	构件脱模
	构件脱模
	



19

	
	糙面处理
	操作高压水枪进行构件糙面处理
	

	
	构件起板
	吊具选择与连接
	

	
	
	操作设备进行构件起板
	

	
	构件入库
	构件入库与存放
	

	
	设备清理
	模台清理
	

	
工完
料清
	材料浪费
	

2

	
	工具清点、清理、入库
	

	
	设备检查、复位
	

	
	生产场地清理
	

	总分
	100


叠合板生产模拟

	评分项
	评分内容
	分值

	
生产前 准备
	劳保用品准备
	
3

	
	生产线卫生检查
	

	
	生产线设备检查
	

	

模具
组装
	模台划线
	依据图纸录入划线数据
	


19

	
	
	操作划线机划线
	

	
	模台喷涂脱模剂
	模台喷涂脱模剂
	

	
	模具选择、组装与 校正
	依据图纸进行模具选型
	

	
	
	模具检查与清理
	



	
	
	模具组装与初固定
	

	
	
	模具校正与终固定
	

	
	
	模具涂刷脱模剂及缓凝剂
	

	


钢筋
绑扎
与预
埋件
固定
	钢筋下料
	依据图纸进行钢筋选型与下料
	






19

	
	钢筋摆放、绑扎
	垫块设置
	

	
	
	依据图纸进行钢筋绑扎与固定
	

	
	预埋件摆放
	预埋件选型
	

	
	
	预埋件固定
	

	
	预留孔洞封堵
	临时封堵预留孔洞
	

	



构件
浇筑
	
布料机布料
	依据图纸进行混凝土算量
	




19

	
	
	布料机备料
	

	
	
	布料机布料
	

	
	
混凝土振捣
	混凝土人工整平（如有需要）
	

	
	
	操作模床进行混凝土振捣
	

	
	
	混凝土人工振捣（如有需要）
	

	
	设备清理
	清理布料机
	

	
构件
预处
理与
养护
	构件表面预处理
	构件拉毛处理
	


19

	
	构件预养护
	预养库温度、 湿度控制
	

	
	
	构件预养护
	

	
	构件蒸养
	蒸养库温度、湿度控制
	

	
	
	构件养护
	

	



起板
入库
	构件脱模
	构件脱模
	



19

	
	糙面处理
	操作高压水枪进行构件糙面处理
	

	
	构件起板
	吊具选择与连接
	

	
	
	操作设备进行构件起板
	

	
	构件入库
	构件入库与存放
	

	
	设备清理
	模台清理
	

	
工完
料清
	材料浪费
	

2

	
	工具清点、清理、入库
	

	
	设备检查、复位
	

	
	生产场地清理
	

	总分
	100


[bookmark: _GoBack]任务五  装配式构件安装评分标准
装配式构件安装考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板、预制柱四种常见构件的安装模拟和灌浆及现场连接模拟；比赛时随机抽取一种构件考核安装模拟，灌浆及现场连接模拟为必选项。
剪力墙外墙板安装模拟

	评分项
	评分内容
	分值

	施工人员准备
	劳保用品准备
	3

	

施工
现场
准备
	构件质量检查
	


14

	
	施工面凿毛与清理
	

	
	施工面洒水湿润
	

	
	插筋检查、除锈、 校正
	

	
	接缝处理
	

	划线
标高
	根据施工图纸进行划线
	
19

	
	根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平
	

	

构件
吊装
	吊具选型
	


17

	
	吊具连接构件
	

	
	塔机试吊
	

	
	构件调运
	

	
	构件安装对位
	

	斜支撑支设
	斜支撑支设
	1

	构件调整
	操作临时支撑进行构件调整
	4

	检查与复核
	检查构件安装质量并记录
	3

	
	复核并调整构件
	

	摘钩操作
	构件摘钩操作
	1

	
工完料清
	工具清点、清理、入库
	
2

	
	设备检查、清理、保养
	

	
	施工场地清理
	

	总分
	64


剪力墙内墙板安装模拟

	评分项
	评分内容
	分值

	施工人员准备
	劳保用品准备
	3

	施工
	构件质量检查
	14



	现场
准备
	施工面凿毛与清理
	

	
	施工面洒水湿润
	

	
	插筋检查、除锈、校正
	

	
	接缝处理
	

	划线
标高
	根据施工图纸进行划线
	
19

	
	根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平
	

	

构件
吊装
	吊具选型
	


17

	
	吊具连接构件
	

	
	塔机试吊
	

	
	构件调运
	

	
	构件安装对位
	

	斜支撑支设
	斜支撑支设
	1

	构件调整
	操作临时支撑进行构件调整
	4

	检查与复核
	检查构件安装质量并记录
	
3

	
	复核并调整构件
	

	摘钩操作
	构件摘钩操作
	1

	
工完料清
	工具清点、清理、入库
	
2

	
	设备检查、清理、保养
	

	
	施工场地清理
	

	总分
	64


预制柱安装模拟

	评分项
	评分内容
	分值

	施工人员准备
	劳保用品准备
	3

	

施工
现场
准备
	构件质量检查
	


14

	
	施工面凿毛与清理
	

	
	施工面洒水湿润
	

	
	插筋检查、除锈、校正
	

	
	接缝处理
	

	划线
标高
	根据施工图纸进行划线
	
19

	
	根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平
	

	
构件
吊装
	吊具选型
	
17

	
	吊具连接构件
	

	
	塔机试吊
	



	
	构件调运
	

	
	构件安装对位
	

	斜支撑支设
	斜支撑支设
	1

	构件调整
	操作临时支撑进行构件调整
	4

	检查与复核
	检查构件安装质量并记录
	
3

	
	复核并调整构件
	

	摘钩操作
	构件摘钩操作
	1

	
工完料清
	工具清点、清理、入库
	
2

	
	设备检查、清理、保养
	

	
	施工场地清理
	

	合计
	64


叠合板安装模拟

	评分项
	评分内容
	分值

	施工人员准备
	劳保用品准备
	3

	施工现场准备
	构件质量检查
	2

	划线标高
	根据施工图纸进行划线
	8

	
	根据测量仪器进行水平构件标高找平
	

	竖向支撑支设
	竖向支撑支设
	9

	
	水平标高调整
	

	


构件吊装
	吊具选型
	


22

	
	吊具连接构件
	

	
	塔机试吊
	

	
	构件调运
	

	
	构件安装对位
	

	构件调整
	操作临时支撑进行构件调整
	13

	检查与复核
	检查构件安装质量并记录
	
2

	
	复核并调整构件
	

	摘钩操作
	构件摘钩操作
	1

	封缝操作
	墙板与楼板接缝抹灰操作
	2

	
工完料清
	工具清点、清理、入库
	
2

	
	设备检查、清理、保养
	

	
	施工场地清理
	

	总分
	64



灌浆模拟

	评分项
	评分内容
	分值

	施工人员准备
	劳保用品准备
	1

	施工现场准备
	环境温度测量
	
1

	
	湿润灌浆孔
	

	灌浆料制作与检 测
	依照配比进行灌浆料制作
	
6

	
	灌浆料流动度检测
	

	封缝料制作
	依照配比进行封缝浆料制作
	4

	封边与分仓
	根据构件尺寸进行分仓操作
	
1

	
	操作封边设备进行封边操作
	

	灌浆操作
	操作灌浆设备进行灌浆操作
	
3

	
	出浆孔封堵
	

	施工记录
	填写施工记录表
	1

	

工完料清
	工具清点、清理、入库
	

1

	
	设备检查、清理、保养
	

	
	材料清点、清理、入库
	

	
	施工场地清理
	

	总分
	18


现浇连接模拟

	评分项
	评分内容
	分值

	施工人员准备
	劳保用品准备
	1

	底部结合面处 理
	后浇接触面处理
	2

	
	结合面洒水湿润
	

	钢筋处理及钢 筋连接
	钢筋检查、除锈及校正
	
5

	
	钢筋布置与绑扎
	

	

模板施工
	模板安装位置测量放线
	

4

	
	粘贴防侧漏和底漏胶条
	

	
	模板选型及拼接组装
	

	
	模板安装与调整
	

	
混凝土浇筑及 养护
	混凝土分层浇筑
	

5

	
	
	

	
	混凝土分层振捣
	

	
	后浇节点浇筑完毕抹面处理
	

	
	后浇混凝土养护
	



	工完料清
	工具清点、清理、入库
	1

	总分
	18


任务六  构件吊装技能实操评分标准
任务六考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板三种构件的吊装技能实操，比赛时，随机抽取其中一种构件进行考核。 
剪力墙外墙板吊装
	评分项
	评分内容
	扣分点
	分值

	劳保
用品
准备
	1.佩戴安全帽
（2分）
	（1）内衬圆周大小调节到头部稍有约束感为宜。
（2）系好下颚带应紧贴下颚，松紧以下颚有约束感，但不难受为宜。均满足以上要求可得满分，否则得0分。
	4

	
	2.穿戴劳保工装、防护手套
（2分）
	（1）劳保工装做的“统一、整齐、整洁”，并做的“三紧”，即领口紧、袖口紧、下摆紧，严禁卷袖口、卷裤腿等现象。
（2）必须佩戴手套，方可进行实操考核。均满足以上要求可得满分，否则得0分。
	

	设备
检查
	3.检查施工设备（如吊装机具、吊具等）（3分）
	操作开关检查吊装机具是否正常运转，吊具是否正常使用得3分，任漏检查一项扣1分。
	3

	施工
准备
	4.领取工具
（3分）
	根据安装工艺流程领取工具，实操过程中发现漏选或错选工具，每发生1处扣1分，共3分。
	8

	
	5.领取材料
（3分）
	根据安装工艺流程领取材料，实操过程中发现漏选或错选材料，每发生1处扣1分，共3分。
	

	
	6.卫生检查及场地清理（2分）
	施工场地卫生检查及清扫，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	剪力墙外墙板
吊装
工艺
流程
	7.构件质量检查（8分）
	依据图纸使用工具（钢卷尺、靠尺、塞尺）进行剪力墙质量检查（尺寸、外观、平整度、埋件数量等），并填写质量检验表，未填或错填每项扣1分。
	51

	
	8.连接钢筋处理-连接钢筋除锈
（2分）
	使用工具（钢丝刷），对生锈钢筋处理，若没有生锈钢筋，则说明钢筋无需除锈，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	9.连接钢筋处理-连接钢筋长度检查（2分）
	使用工具（钢卷尺）,对每个钢筋进行测量，对不符合要求钢筋指出，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	10.连接钢筋处理-连接钢筋垂直度检查（2分）
	使用工具（直角尺、钢筋定位板）用直角尺对垂直度进行测量，用钢筋定位模板对钢筋位置进行测量，对不符合要求的钢筋指出，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	11.连接钢筋处理-连接钢筋校正（2分）
	使用工具（钢套管），对不符合垂直度要求的钢筋进行校正，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	12.工作面处理-凿毛处理（2分）
	使用工具（铁锤、錾子），对定位线内工作面进行粗糙面处理，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	13.工作面处理-工作面清理
（2分）
	使用工具（扫把），对工作面进行清理，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	14.工作面处理-洒水湿润（2分）
	使用工具（喷壶），对工作面进行洒水湿润处理，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	15.弹控制线
（2分）
	使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据已有轴线或定位线引出200-500mm控制线，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	16.分仓判断（2分）
	使用工具（钢卷尺）测量剪力墙连通灌浆区域（视仓室长度等同于构件长度），尺寸≤1.5m则不需分仓，否则需要分仓，判断正确得满分，判断错误得0分。
	

	
	17.放置橡塑棉条（2分）
	使用材料（橡塑棉条），根据定位线或图纸 
	

	
	18.放置垫块
（2分）
	使用材料（垫块），在墙两端距离边缘4cm以上，远离钢筋位置处放置2cm高垫块，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	19.标高找平
（2分）
	使用工具（水准仪、水准尺），先后视假设标高控制点，再将水准尺分别放置垫块顶面，若垫块标高符合要求则不需调整，若垫块不在误差范围内，则需换不同规格垫块，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	20.剪力墙吊装-吊具连接（2分）
	选择吊点，满足吊具水平夹角不宜小于60°，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	21.剪力墙吊装-剪力墙试吊
（2分）
	操作吊装设备起构件至距离地面约300mm，停止，观察吊具是否安全，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	22.剪力墙吊装-剪力墙吊运
（2分）
	操作吊装设备吊运剪力墙，缓起、匀升、慢落，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	23.剪力墙吊装-剪力墙安装对位（2分）
	使用工具（镜子），将镜子放置墙体两端钢筋相邻处，观察套筒与钢筋位置关系，边调整剪力墙位置边下落，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	24.剪力墙临时固定（3分）
	使用工具（斜支撑、扳手、螺栓），临时固定墙板，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	25.剪力墙调整-剪力墙位置测量及调整（3分）
	使用工具（钢卷尺、撬棍），先进行剪力墙位置测量是否符合要求，如误差＞8mm，则用撬棍进行调整，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	26.剪力墙调整-剪力墙垂直度测量及调整（3分）
	使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要求，如误差＞5mm则调整斜支撑进行校正，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	27.剪力墙终固定（2分）
	使用工具（扳手）进行终固定，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	28.摘除吊钩
（2分）
	摘除吊钩，满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	工完
料清
	29.工具入库
（2分）
	清点工具并放置原位，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	4

	
	30.场地清理
（2分）
	使用工具（扫把）清理地面，不得有垃圾，清理完毕后归还清理工具，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	质量
检测
	31.剪力墙安装连接牢固程度
（3分）
	手动检查剪力墙是否安装牢固，斜撑是否拧紧。
	9

	
	32.剪力墙安装位置（3分）
	使用卷尺测量墙底部与控制线之间的距离（200mm）,安装位置在误差范围（8mm,0）内，得3分，误差＞8mm，得0分。
	

	
	33.剪力墙垂直度（3分）
	使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要求，垂直度在误差范围（5mm,0）内，得3分，误差＞5mm，得0分。
	

	施工
过程
时长
	34.时间记录
（5分）
	总分5分，基本时间40分钟，每超过2分钟扣1分，总时间不得超过50分钟
	5

	组织
协调
	35.指令明确
（3分）
	根据工作项劳保用品准备、设备检查、施工准备、剪力墙内墙吊装工艺流程、工完料清中的每一个工作内容发出指令，指令明确程度、口齿清晰洪亮程度，在0-3分区间灵活得分。任意漏发一个指令扣1分，最多扣3分。
	6

	
	36.分工合理
（3分）
	根据分工是否合理，有无人员窝工或分工不均情况等，在0-3分区间灵活得分。
	

	安全
生产
	37.施工过程中严格按照安全文明生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且无因操作失误造成考试干系人伤害等行为（10分）
	在比赛过程中出现安全事故的，本次比赛直接得0分。未发生安全事故得10分。安装人员在场地外操作，扣5分。
安全生产指：生产过程中严格按照安全文明生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且无因操作失误造成考试干系人伤害等行为。
	10

	总分
	100


剪力墙内墙板吊装实操
	评分项
	评分内容
	扣分点
	分值

	劳保
用品
准备
	1.佩戴安全帽
（2分）
	（1）内衬圆周大小调节到头部稍有约束感为宜。
（2）系好下颚带应紧贴下颚，松紧以下颚有约束感，但不难受为宜。均满足以上要求可得满分，否则得0分。
	4

	
	2.穿戴劳保工装、防护手套
（2分）
	（1）劳保工装做的“统一、整齐、整洁”，并做的“三紧”，即领口紧、袖口紧、下摆紧，严禁卷袖口、卷裤腿等现象。
（2）必须佩戴手套，方可进行实操考核。均满足以上要求可得满分，否则得0分。
	

	设备
检查
	3.检查施工设备（如吊装机具、吊具等）（3分）
	操作开关检查吊装机具是否正常运转，吊具是否正常使用得3分，任漏检查一项扣1分。
	3

	施工
准备
	4.领取工具
（3分）
	根据安装工艺流程领取工具，实操过程中发现漏选或错选工具，每发生1处扣1分，共3分。
	8

	
	5.领取材料
（3分）
	根据安装工艺流程领取材料，实操过程中发现漏选或错选材料，每发生1处扣1分，共3分。
	

	
	6.卫生检查及场地清理（2分）
	施工场地卫生检查及清扫，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	剪力墙内墙板
吊装
工艺
流程
	7.构件质量检查（8分）
	依据图纸使用工具（钢卷尺、靠尺、塞尺）进行剪力墙质量检查（尺寸、外观、平整度、埋件数量等），并填写质量检验表，未填或错填每项扣1分。
	51

	
	8.连接钢筋处理-连接钢筋除锈
（2分）
	使用工具（钢丝刷），对生锈钢筋处理，若没有生锈钢筋，则说明钢筋无需除锈，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	9.连接钢筋处理-连接钢筋长度检查（2分）
	使用工具（钢卷尺）,对每个钢筋进行测量，对不符合要求钢筋指出，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	10.连接钢筋处理-连接钢筋垂直度检查（2分）
	使用工具（直角尺、钢筋定位板），用直角尺对垂直度进行测量，用钢筋定位模板对钢筋位置进行测量，不符合要求的钢筋指出，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	11.连接钢筋处理-连接钢筋校正（2分）
	使用工具（钢套管），对钢筋长度、位置、垂直度等不符合要求进行校正，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	12.工作面处理-凿毛处理（2分）
	使用工具（铁锤、錾子），对定位线内工作面进行粗糙面处理，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	13.工作面处理-工作面清理
（2分）
	使用工具（扫把），对工作面进行清理，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	14.工作面处理-洒水湿润（2分）
	使用工具（喷壶），对工作面进行洒水湿润处理，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	15.弹控制线
（2分）
	使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据已有轴线或定位线引出200-500mm控制线，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	16.分仓判断（2分）
	使用工具（钢卷尺）测量剪力墙连通灌浆区域（视仓室长度等同于构件长度），尺寸≤1.5m则不需分仓，否则需要分仓，判断正确得满分，判断错误得0分。
	

	
	17.放置垫块
（2分）
	使用材料（垫块），在墙两端距离边缘4cm以上，远离钢筋位置处放置2cm高垫块，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	18.标高找平
（2分）
	使用工具（水准仪、水准尺），先后视假设标高控制点，再将水准尺分别放置垫块顶面，若垫块标高符合要求则不需调整，若垫块不在误差范围内，则需换不同规格垫块，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	19.剪力墙吊装-吊具连接（2分）
	选择吊点，满足吊具水平夹角不宜小于60°，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	20.剪力墙吊装-剪力墙试吊
（2分）
	操作吊装设备起构件至距离地面约300mm，停止，观察吊具是否安全，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	21.剪力墙吊装-剪力墙吊运
（2分）
	操作吊装设备吊运剪力墙，缓起、匀升、慢落，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	22.剪力墙吊装-剪力墙安装对位（2分）
	使用工具（镜子），将镜子放置墙体两端钢筋相邻处，观察套筒与钢筋位置关系，边调整剪力墙位置边下落，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	23.剪力墙临时固定（3分）
	使用工具（斜支撑、扳手、螺栓），临时固定墙板，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	24.剪力墙调整-剪力墙位置测量及调整（3分）
	使用工具（钢卷尺、撬棍），先进行剪力墙位置测量是否符合要求，如误差＞8mm，则用撬棍进行调整，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	25.剪力墙调整-剪力墙垂直度测量及调整（3分）
	使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要求，如误差＞5mm则调整斜支撑进行校正，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	26.剪力墙终固定（2分）
	使用工具（扳手）进行终固定，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	27.摘除吊钩
（2分）
	摘除吊钩，满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	工完
料清
	28.工具入库
（2分）
	清点工具并放置原位，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	4

	
	29.场地清理
（2分）
	使用工具（扫把）清理地面，不得有垃圾，清理完毕后归还清理工具，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	质量
检测
	30.剪力墙安装连接牢固程度
（3分）
	手动检查剪力墙是否安装牢固，斜撑是否拧紧。
	9

	
	31.剪力墙安装位置（3分）
	使用卷尺测量墙底部与控制线之间的距离（200mm）,安装位置在误差范围（8mm,0）内，得3分，误差＞8mm，得0分。
	

	
	32.剪力墙垂直度（3分）
	使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要求，垂直度在误差范围（5mm,0）内，得3分，误差＞5mm，得0分。
	

	施工
过程
时长
	33.时间记录
（5分）
	总分5分，基本时间40分钟，每超过2分钟扣1分，总时间不得超过50分钟。
	5

	组织
协调
	34.指令明确
（3分）
	根据工作项劳保用品准备、设备检查、施工准备、剪力墙内墙吊装工艺流程、工完料清中的每一个工作内容发出指令，指令明确程度、口齿清晰洪亮程度，在0-3分区间灵活得分。任意漏发一个指令扣1分，最多扣3分。
	6

	
	35.分工合理
（3分）
	根据分工是否合理，有无人员窝工或分工不均情况等，在0-3分区间灵活得分。
	

	安全
生产
	36.施工过程中严格按照安全文明生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且无因操作失误造成考试干系人伤害等行为（10分）
	在比赛过程中出现安全事故的，本次比赛直接得0分。未发生安全事故得10分。
安全生产指：生产过程中严格按照安全文明生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且无因操作失误造成考试干系人伤害等行为
	10

	总分
	100


叠合板吊装实操
	评分项
	评分内容
	扣分点
	分值

	劳保
用品
准备
	1.佩戴安全帽
（2分）
	（1）内衬圆周大小调节到头部稍有约束感为宜。
（2）系好下颚带应紧贴下颚，松紧以下颚有约束感，但不难受为宜。
均满足以上要求可得满分。否则得0分。
	4

	
	2.穿戴劳保工装、防护手套
（2分）
	（1）劳保工装做的“统一、整齐、整洁”，并做的“三紧”，即领口紧、袖口紧、下摆紧，严禁卷袖口、卷裤腿等现象。
（2）必须佩戴手套，方可进行实操考核。均满足以上要求可得满分，否则得0分。
	

	施工
准备
	3.检查施工设备（如：吊装机具、吊具等）（3分）
	操作开关检查吊装机具是否正常运转，吊具是否正常使用。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	11

	
	4.根据安装工艺流程领取全部工具（3分）
	根据安装工艺流程领取工具，实操过程中发现漏选或错选工具，每发生1处扣1分，共3分。
	

	
	5.根据安装工艺流程领取全部材料（3分）
	根据安装工艺流程领取材料，实操过程中发现漏选或错选材料，每发生1处扣1分，共3分。
	

	
	6.施工场地卫生检查及清扫
（2分）
	对施工场地卫生进行检查，并使用扫把规范清理场地。均满足以上要求可得满分，否则0分。
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	7.构件质量检查（8分）
	依据图纸使用工具（钢卷尺、靠尺、塞尺），检查叠合板尺寸、外观、外露钢筋长度等是否符合图纸要求，并填写质量检验表。未填或填错每项扣1分。
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	8.测量放线-支撑位置线（3分）
	使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据已有轴线或定位线引出支撑位置线。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	9.测量放线-叠合板板底标高
（3分）
	使用工具（水准仪、水准尺、墨盒、铅笔），根据已有控制线引出叠合板板底标高线。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	10.测量放线-叠合板水平位置线（3分）
	使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据已有轴线或定位线在墙上引出叠合板水平位置线。均满足以上要求可得满分，否则0分
	

	
	11.安装底板支撑（3分）
	按照以下流程完成底板支撑安装：将带有可调装置的独立钢支撑立杆放置在位置标记处→设置三角架稳定立杆→安装可调顶托→安装木楞→安装支撑构件间连接件等稳固措施。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	12.调整底板支撑高度（3分）
	使用工具（水准仪、水准尺、钢卷尺），根据板底标高线，微调节支撑的支设高度，使木楞顶面达到设计位置，并保持支撑顶部位置在平面内。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	13.水平构件（叠合板）吊装-吊具连接（3分）
	满足吊具水平夹角不宜小于60°。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	14.水平构件（叠合板）吊装-试吊（3分）
	操作吊装设备起构件至距离地面约300mm，停止，观察吊具是否安全。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	15.水平构件（叠合板）吊装-吊运（5分）
	操作吊装设备吊运，缓起、匀升、慢落。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	16.水平构件（叠合板）吊装-安装对位（5分）
	使用工具（撬棍），边调整底板位置边下落。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	17.叠合板底板位置测量及调整（5分）
	使用工具（钢卷尺、撬棍），先进行底板位置测量是否符合要求，如误差＞5mm，则用撬棍进行调整。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	18.叠合板底板标高测量及调整（5分）
	使用工具（钢卷尺），检查底板标高是否符合要求，如误差＞5mm则调整可调顶托进行校正。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	
	19.摘除吊钩
（2分）
	摘除吊钩。均满足以上要求可得满分，否则0分。
	

	工完
料清

	20.工具入库
（2分）
	清点工具并放置原位，均满足以上要求可得满分，否则0分。
	4

	
	21.场地清理
（2分）
	使用工具（扫把）清理模台和地面，不得有垃圾，清理完毕后归还清理工具。均满足以上要求可得满分，否则0分
	

	质量
控制
	22.底板支撑安装牢固程度
（3分）
	（1）该质量控制在底板吊装完成以后执行。
（2）完成该质量控制检验步骤，各步得3分，否则0分。
（3）根据测量数据判断是否符合标准，在误差范围之内各得3分，否则0分。
	9

	
	23.底板安装位置误差范围（5mm,0）（3分）
	
	

	
	24.底板标高误差范围（5mm,0）（3分）
	
	

	施工
过程
时长
	25.时间记录
（5分）
	总分5分，基本时间40分钟，每超过2分钟扣1分，总时间不得超过50分钟。
	5

	组织
协调

	26.指令明确
（3分）
	根据工作项劳保用品准备、施工准备、叠合板吊装工艺流程、工完料清中的每一个工作内容发出指令，指令明确程度、口齿清晰洪亮程度，在0-3分区间灵活得分。任意漏发一个指令扣1分，最多扣3分。
	6

	
	27.分工合理
（3分）
	根据分工是否合理，有无人员窝工或分工不均情况等，在0-3分区间灵活得分。
	

	安全
生产
	28.施工过程中严格按照安全文明生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且无因操作失误造成实训干系人伤害等行为（10分）
	在比赛过程中出现安全事故的，本次比赛直接得0分。未发生安全事故得10分
安全生产指：生产过程中严格按照安全文明生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且无因操作失误造成考试干系人伤害等行为。
	10

	总分
	100


十一、奖项设置
赛项设团体一、二、三等奖。以实际参赛队总数为基数，一等奖占比 10%，二等奖占比 20%，三等奖占比30%（小数点后四舍五入）。
十二、申诉与仲裁
（1）各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等持有异议时，由各参赛队领队向赛项监督仲裁工作组提出书面申诉。
（2）监督仲裁人员的姓名、联系方式、工作地点应该在竞赛期间向参赛队和工作人员公示，确保信息畅通并同时接受大众监督。
（3）赛项监督仲裁工作组只接受经本队领队签字递交的，仅限于本队的书面申诉报告。
（4）提出申诉的时间应在比赛结束后（选手赛场比赛内容全部完成）2小时内，超过时效不予受理。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。
（5）赛项监督仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由参赛队领队向仲裁委员会提出申诉，仲裁委员会仲裁结果为最终结果。
（6）仲裁结果由申诉人签收，不能代收。如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。
（7）申诉方可随时提出放弃申诉。
十三、竞赛观摩
（1）赛场内部设有无盲区录像设备，实时录制赛场的情况。
（2）带队教师、新闻媒体等进入赛场附近观摩，但必须经赛项执委会允许，由专人陪同并听从现场工作人员安排和管理，不能影响比赛进行。
十四、竞赛须知
严格遵守浙江省职业院校技能大赛制度，熟悉赛项规程的相关要求，具体要求如下：
[bookmark: _Toc15894]（一）领队
1.领队须按时参加赛前领队会议，不得无故缺席。
2.领队负责组织本参赛队参加各项赛事活动。
3.领队应积极做好本参赛队的服务工作，协调本参赛队与赛项承办校的对接工作。
4.领队负责申诉工作。参赛队认为存在不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及工作人员的违规行为等情况时，领队须在当场比赛结束后2小时内，向赛项监督仲裁工作组提交书面申诉材料。
5.领队应积极做好本参赛队文明参赛的教育与培训，引导和教育本参赛队师生正确对待参赛工作，积极配合赛项执委会的工作。明确要求指导教师和参赛选手按制度规定的程序处理比赛过程中出现的争议问题，不得利用比赛相关的微信群、QQ群及其他网络或社交平台发表虚假信息和不当言论。
[bookmark: _Toc4533]（二）指导教师
1.指导教师应根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。
2.指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。
3.指导教师应自觉遵守大赛各项制度，尊重专家、裁判、监督员及工作人员。要引导和教育参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障，按照赛项指南规定和大赛制度与裁判、工作人员进行充分沟通或赛后提出申诉，不得在网络、微信群等各种媒体发表、传播有待核实信息和过激言论。对比赛过程中的争议问题，要按大赛制度规定程序处理，不得采取过激行为。
[bookmark: _Toc15298]（三）参赛选手
1.参赛选手应当文明参赛，服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。如参赛选手因对裁判不服从而停止比赛，则以弃权处理。
2.参赛选手须严格遵守赛项规程规定的安全操作流程，防止发生安全事故。
[bookmark: _bookmark6]3.参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。
4.参赛选手须严格按照规定时间进入候考区和比赛场地，不允许携带任何赛项规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等涉及竞赛场上应该保密的信息。
5.参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障等，应向领队反映，由领队按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ群及其他网络或社交平台发表虚假信息和不当言论。
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