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一、竞赛目标
“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，是新时期水利工作的指导思想和根本遵循。习近平总书记指出，要大力发展节水产业和技术，大力推进农业节水，实施全社会节水行动，推动用水方式由粗放向节约集约转变。党的二十大报告指出，要深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移实施全面节约战略。根据国家“十四五”水安全保障规划，智慧水利建设是实施“国家水安全”战略的最重要抓手之一。
本赛项认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述和全国职业教育大会精神，聚焦培养高素质智能节水灌溉人才培养要求，考核选手在智能节水系统工程图识读与绘制、智能节水系统设计与工程预算、智能节水系统安装与调试、智能节水系统运行与监控等方面的综合性实践能力，测试学生分析问题、解决问题的能力及团队合作、安全意识、心理素质等方面的职业素养，给相关专业师生提供一个相互交流学习的平台，培养学生的专业核心能力、职业综合能力和可持续发展能力，引领水利职业教育专业建设和教学改革，推动水利职业教育深化产教融合、科教融汇，促进水利职业教育高质量发展，增强全社会节水意识，全面助推节水型社会建设，为建设生态文明和美丽中国、实现“两个一百年”奋斗目标提供人才保障。
二、竞赛内容
竞赛分为智能节水系统设计、智能节水系统安装与运维两个模块，其中模块一包括基础理论考核、节水灌溉系统布置、节水系统工程图绘制、节水系统设计及预算编制、节水自动化设计等五项任务；模块二包括智能节水系统的安装、智能节水系统的调试、智能节水系统的运行与监控等三项任务。竞赛考核选手在计算机与PLC基础、水利工程制图、建筑材料、农田灌排、节水灌溉、供排水、水利工程施工、水利工程造价等基础知识掌握情况，重点考核选手在智能节水系统设计、智能节水系统安装及运行维护、智能仪器设备的安装与设置、数据采集与分析等方面专业实践能力，测评学生在严谨细致、绿色生产、规范意识、节水意识、安全意识、质量意识、团队合作精神等方面职业素养。
模块一 智能节水系统设计（占比30％）
1、基础理论考核
在计算机上，完成节水技术与政策、智慧水利、水文化、职业素养、安全生产的相关基础理论考核。
2、节水灌溉系统布置
按任务书要求，在计算机上完成首部枢纽和田间管网的布置。
3、节水系统工程图绘制
按任务书要求，利用AutoCAD软件完成节水系统工程图绘制。
4、节水系统设计及预算编制
按任务书要求，在计算机上完成节水灌溉系统的设计及预算编制。
5、节水系统自动化设计
按任务书要求，在计算机上完成自动化控制因子采集方法、电气原理图设计及自动控制设计等工作。
模块二 智能节水系统安装与运行（占比70％）
1、设备与材料选择
2、设备安装
3、支管及管件安装
4、毛管与灌水器安装
5、调试运行
在完成上述任务中，同步进行现场操作安全保护（符合安全操作规程）、操作岗位（工具摆放、工位整洁、仪表安装等符合职业岗位标准）、团队合作精神（应有分工与合作，配合紧密）、选手参赛纪律（遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材）等职业素养的考核。
	模块
	主要内容
	比赛时长
	分值

	模块1
	智能节水系统设计
	1.基础理论考核
	在计算机上完成节水技术与政策、智慧水利、PLC基础知识、水文化、职业素养、安全生产的相关基础理论考核
	1.5h
	30%

	
	
	2.节水灌溉系统布置
	在计算机上完成首部枢纽和田间管网的布置
	
	

	
	
	3.节水系统工程图绘制
	利用AutoCAD软件完成节水系统工程图绘制
	
	

	
	
	4.节水系统设计及预算编制
	在计算机上完成节水灌溉系统的设计及预算编制
	
	

	
	
	5.节水系统自动化设计
	在计算机上完成自动化控制因子采集方法、电气原理图设计及自动控制设计等工作
	
	

	模块2
	智能节水系统安装与运行
	[bookmark: _Hlk137815587]1.首部设备选型与安装
	控制阀门、过滤器、施肥器和量测保护设备等的安装。
	2h
	70%

	
	
	[bookmark: _Hlk137815610]2.田间管路灌溉系统选型与安装
	管路、管件和灌水器的选择与安装，以及控制器的安装。
	
	

	
	
	[bookmark: _Hlk137815617]3. 设备调试运行
	整个灌溉系统的冲洗、试压和运行。
	
	



三、竞赛方式
（一）竞赛形式
本赛项采用线下比赛。
（二）组队方式
本赛项组队方式采用团体赛，2名选手为一队。
每个院校限报两支参赛队伍参加本次比赛，不接受跨市、跨校组队报名。每支参赛队由2名参赛选手组成。每个参赛队最多可配指导教师2名，指导教师须为本校专兼职教师，经报名并通过资格审查后确定。
四、竞赛流程
	日期
	时间
	内容
	地点

	第一天
	15:30前
	报到
	图书楼一楼大厅

	
	16:00-17:00
	领队会
	会议室

	
	
	选手熟悉场地
	赛场

	
	18:00-18:30
	选手检录、抽签
	机房

	
	18:30-20:00
	选手竞赛
模块一
	机房

	第二天
	7:00-16:00
	选手竞赛
模块二
	赛场

	
	16:00-18:00
	成绩复核、公示
	裁判室

	第三天
	9:00-10:00
	成绩公布
	会议室

	注：具体的竞赛时间和地点安排以赛前发布赛项指南为准。



五、竞赛规则
（一）选手报名
参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如竞赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由参赛校于本赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换，并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，不得更换参赛选手，若有参赛选手缺席，则视为自动放弃竞赛。
（二）赛前准备
1.参赛选手应在竞赛日程规定的时间内熟悉竞赛场地。 
2.参赛队伍的领队和指导教师按竞赛日程规定的时间参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑、完成竞赛分批抽签。 
3.参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验。
4.参赛选手按照抽签顺序参加竞赛，不得调换顺序及时间。比赛工位由抽签确定。
（三）正式比赛
1.大赛统一提供竞赛设备、器材、电脑、软件、施工工具等。参赛选手不得将与竞赛无关的物品带入赛场。
2.所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成工作任务的行为，不得言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。
3.选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判的监督和警示，以确保人身及设备安全。若出现选手严重违反安全操作规程或违反工艺规程造成或可能造成安全事故或设备损坏情况，裁判长有权终止参赛队比赛。
4.选手在自己的工作区域内完成比赛，不得擅自离开赛场。如有特殊情况，须经裁判同意并签字确认后，方可在工作人员指引下离场。
5.选手须按照任务书规定的方式提交比赛成果及相关文档资料，禁止在竞赛结果上做任何与竞赛无关的标记，配合裁判做好赛场情况记录，由裁判员签字和参赛队队长共同签字并按手印确认。参赛队在确认提交竞赛结果后，不得进行任何操作，如有违反则取消参赛队成绩。
6.选手须按规定时间进入竞赛场地，确认现场条件，根据指令统一开始比赛。发布比赛结束指令后，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。
7.竞赛过程中如因竞赛设备发生故障，应由裁判长进行评判；若因选手个人原因造成设备故障而无法继续比赛，裁判长有权决定终止该选手或该队比赛，若非选手原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决，如裁判长确定为设备故障问题，将给参赛选手补足技术人员排除设备故障所耽误的竞赛时间。
8.参赛对欲提前结束比赛，应向当值裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录，结束竞赛后不得再进行任何操作。参赛队提前完成竞赛任务对竞赛成绩评定不作任何影响。
(四)成绩评定
1.大赛在赛项执委会领导下，裁判组负责赛项成绩评定工作；评判结束后，在监督仲裁监督下，记分员完成统分工作，统分表由记分员、裁判长、监督仲裁员共同签字确认。
2.汇总成绩最终成绩单后，进行公示，公示时间为2小时。成绩公示无异议后，由裁判长、监督仲裁员在成绩单上签字。
（五）成绩公布
成绩公布2小时无异议后，将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统，经裁判长、监督仲裁员在系统导出成绩单上审核签字后，在闭赛式上宣布并颁发证书。
六、技术规范
（一）标准规范
1. SL73.5-2013水利水电工程制图标准 电气图
2. SL556-2011 节水灌溉工程规划设计通用图形符号标准
3. GB/T 5465.2-2008 电气设备用图形符号第2部分：图形符号
4. HG/T20637.2自控专业工程设计用图形符号和文字代号
5. GB/T50485-2020 微灌工程技术标准
6. GB/T50085-2007喷灌工程技术规范
7. SL 263-1999喷灌与微灌工程技术管理规程
8. GB/T50363-2018.节水灌溉工程技术标准
9. DB32/T 3816-2020农田管道输水灌溉工程技术规范
10. GB/T50769-2012节水灌溉工程验收规范
11. GB/T21031-2007 节水灌溉设备现场验收规程
12. SL703-2015 灌溉与排水工程施工质量评定规程
13. GB/T51033-2014 水利泵站施工及验收规范
14. SL316-2015.泵站设备安装及验收规范
15. GB 50265-2022泵站设计规范
16. GB/T 20203-2017管道输水灌溉工程技术规范
17. GB 50288-2018灌溉与排水工程设计标准
18. GB 5084-2021农田灌溉水质标准
19. NY/T 2624-2014水肥一体化技术规范总则
20. NY/T 3696-2020设施蔬菜水肥一体化技术规范
21. GB8567软件设计文档国家标准:操作手册
22. HG/T20637.1自控专业工程设计文件的组成和编制
23. GB/T15969.1-2007可编程序控制器 第1部分：通用信息
24. GB/T15969.2-2008可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试
25. GB/T 15969.3-2017可编程序控制器 第3部分：编程语言
26. GB 50169电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
27. GB55020-2021建筑给水排水与节水通用规范
（二）职业标准
灌排工程工 职业技能等级标准
泵站运行工 职业技能等级标准
（三）专业知识、技术技能、生产工艺
1.掌握与节水相关职业活动的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关产业文化；
2.具有较强的计算机应用能力，具备一定的PLC基础运用能力；
3.掌握节水系统工程专业基本知识，能熟练进行工程图识图与绘制，具备智能节水系统设计计算、预算编制、设备安装和调试等专业技能；
4.掌握系统调试与运行维护的基本知识，具备节水系统设备运行、维护、智能控制等方面专业技能；
5.具有绿色低碳理念，能对接产业数字化、智能化发展新趋势，开展水利工程新技术、新材料、新工艺、新设备的学习应用； 
6.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具备整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力。
7.遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神，具备劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代精神，热爱劳动人民，珍惜劳动成果，具备劳动素养、劳动技能。
七、技术环境
(一)竞赛环境
1.模块一比赛操作区
模块一比赛在机房内进行。每位选手一个赛位，赛位之间有隔离。每个赛位配备电脑（含主机、鼠标、键盘、网线等）及桌椅各一套，电脑上安装Windows7、office办公软件和CAD绘图软件，在桌面上标明赛位号。
2.模块二 比赛操作区
（一）赛场条件
1.比赛赛位：每个赛位占地约32m2(4m×8m)，且标明赛位号，布置竞赛设备1套、工作准备台2张、凳子2张。每个比赛赛位配有工作台，供选手书写、摆放工、量、刀具。每个比赛赛位配有相应数量的手套等安全防护用品及清洁器具。
3.赛位有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加比赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。
4.竞赛场地要宽敞明亮，地面要干燥。赛场提供进水和排水口，赛场要通风。
5.赛场设有安保、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。
（二）仪器设备
本次系统安装与运行所用仪器设备及其规格如下：
表1 微灌系统设备、材料
	序号
	设备或材料名称
	规格型号
	单位

	1
	PVC-U 管
	dn63mm 0.63Mpa
	m

	2
	PVC-U 管
	dn50mm 0.80Mpa
	m

	3
	PVC-U 管
	dn25mm 1.25Mpa
	m

	4
	PE 管
	dn40
	m

	5
	PE 管
	dn25
	m

	6
	蝶阀
	DN50
	个

	7
	电磁阀
	2 寸
	个

	8
	施肥装置
	40L，施肥罐
	套

	9
	离心过滤器
	2 寸
	套

	10
	叠片过滤器
	2 寸
	套

	11
	进排气阀
	DN50
	个

	12
	水表
	DN50
	个

	13
	弯头（PVC-U)
	dn63*dn63
	个

	14
	异径三通（PVC-U）
	dn63*dn25*dn63
	个

	15
	正三通（PVC-U）
	dn63*dn63*dn63
	个

	16
	变径接头
	dn63*dn50
	个

	17
	正三通（PVC-U）
	dn50*dn50*dn50
	个

	18
	管堵（PVC-U）
	dn50
	个

	19
	压力调节阀
	1.5 寸
	套

	20
	中心阴螺纹三通（PE）
	dn40*1.5″
	个


	21
	外螺纹接头（PVC-U）
	dn50*1.5″
	个

	22
	滴灌管
	dn16（压力补偿，壁厚 0.6mm，滴头间距 0.3m，滴头流量2.0L/h）
	m

	23
	旁通阀
	dn16
	个

	24
	管堵（PE）
	dn16
	个

	25
	流量调节器
	q=70L/h
	套

	26
	异径三通（PE）
	dn40*dn25*dn40
	个

	27
	丝口球阀
	dn25
	个

	28
	外螺纹接头（PVC-U）
	dn25*3/4″
	个

	29
	管堵（PE）
	dn25
	个

	30
	滴灌带
	dn32（100m/盘）
	m

	31
	滴灌带阀门
	
	个

	32
	堵头
	dn32
	个

	33
	微喷头
	（压力0.25MPa，流量70L/h）
	套


	34
	异径三通（PE）
	dn40*dn25*dn40
	个

	35
	弯头（PE）
	dn40*dn40
	个


注：以比赛实际材料型号为准。
表2配套工具
	序号
	配套工具
	单位

	1
	打孔器
	把

	2
	生料带
	卷

	4
	管子快剪
	把

	5
	管件扳手
	把

	6
	管钳
	把

	7
	老虎钳
	把

	8
	活动扳手
	把

	9
	手套
	双


八、赛项安全
  赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员的人身安全。
（一）赛事工作人员责任
1.在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。
2.赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、 统一管理。
3.赛事工作人员违规的，按相应制度追责。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。
（二）组队责任
1.各校须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。 
2.各校须制定安全管理制度，对所有参与比赛人员进行安全教   育，做好安全管理。
3.参赛队发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。
4.因参赛队原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。
（三）选手安全要求
1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装和绝缘鞋。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地。
2.参赛选手严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。 如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。
3.竞赛过程中，严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。
4.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格。 
5.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。
九、成绩评定
（一）评分标准的制定原则
按照水利节水相关行业职业能力要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公开、公正、公平、可操作性强”的原则制定评分标准,竞赛项目满分为100分。
（二）评分细则
	[bookmark: _Hlk137815547]一级指标
	配分
	二级指标
	权重
	知识点、技能点

	智能节水系统设计
	30
	基础理论
	17%
	节水技术与政策、智慧水利、水文化、职业素养、安全生产等相关基础理论

	
	
	节水灌溉系统布置
	10%
	首部枢纽的布置、田间管网的布置

	
	
	节水系统工程图绘制
	25%
	建图层、文字样式、标注图层、图案填充、图形表达与标注、文件保存与命名

	
	
	灌溉系统设计及预算编制
	35%
	喷灌制度拟定、喷头选型与组合间距确定、设计喷灌强度、工程材料用量计算表

	
	
	节水系统自动化设计
	13%
	PLC基础、自动控制设计

	智能节水系统安装与运行
	70
	首部设备选型与安装
	30%
	包括控制阀门、过滤器、施肥器和量测保护设备等的安装。

	
	
	田间管路灌溉系统选型与安装
	30%
	管路、管件和灌水器的选择与安装，以及控制器的安装。

	
	
	设备调试运行
	35%
	整个微灌系统的冲洗、试压和运行。

	
	
	职业素养
	5%
	包括工作台面清理和工具使用是否得当。


注：模块一需由2名选手在规定时间内单独完成，取平均分数；表中分值为按比例折算后的大致分值，每个模块竞赛中每项按100分赋予分值，根据出题情况，表中分值会有所调整。
（三）裁判工作及裁判要求
1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。
2.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。由裁判长负责对裁判工作进行分工，赛前对裁判进行培训，统一执裁标准。
  裁判人员应具备的能力要求见下表。
	序号
	专业技术方向
	知识能力要求
	执裁、教学、工作经历
	专业技术职称
（职业资格等级）

	1
	节水灌溉
	熟悉节水灌溉工程设计、施工与管理
	有本赛项执裁经历、承担水利专业课教学或水利工程工作经历
	副高以上或有相关领域高级职业证书或五年以上相关工程工作经历

	2
	智慧水利技术
	熟悉自动化监控系统
	有本赛项执裁经历、承担水利专业课教学或水利工程相关工作经历
	副高以上或有相关领域高级职业证书或五年以上相关工程工作经历。

	3
	工程制图
	熟悉水利工程图绘制
	有本赛项执裁经历、承担水利专业课教学或水利工程相关工作经历
	副高以上或有相关领域高级职业证书或五年以上相关工程工作经历。

	4
	自动控制
	熟悉PLC控制和组态
	有本赛项执裁经历、承担水利专业课教学或水利工程相关工作经历
	副高以上或有相关领域高级职业证书或五年以上相关工程工作经历。


(四)评分方法
1.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分；评价项目主要有工量具的规范使用、装配工艺、装配质量、电气连接、参数设置、设备联调等。
2.文明生产评价为扣分项，包括工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等方面。选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：
（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。
（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。
（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。
3.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，按照模块一、二分别加权求和得出最终成绩；最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。
4.按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。
5.成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督仲裁将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。
6.赛项最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，经裁判长、监督仲裁员签字确认后公布。
十、奖项设置
1.本赛项奖项设团体奖。按比赛成绩从高到低排列顺序确定名次，设团体一、二、三等奖，比例分别为实际参赛队总数的10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。
2.获得一等奖的参赛队指导教师获得“优秀指导教师奖”。
3.以上获奖以教育部大赛执委会最终公布结果为准。
十一、赛项预案
1.在大赛之前，由安全保卫处对安保队员组织培训，提前进行安全教育，明确具体职责和具体分工。
2.赛场安全区域管理，大赛前严格检查各部位消防设施，做好安全保卫工作，控制闲杂人员进入，防止火灾、盗窃现象发生，确保大赛期间赛场区域的安全与稳定。
3.如发生安全事故，应立即报告现场总指挥，各类人员按照分工各尽其责，立即进行现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
4.电力供应如存在不稳定的因素，配备应急发电车，保证大赛顺利进行，如中途断电等现象，启用电力应急车并对停电工位进行补时，确保公平公正。
5.设备和计算机等配置备用机，如计算机出现卡顿等现象立即进行更换，对选手进行适当时间的补时。
6.设备运行调试时，应对每个系统分别调试，规范操作，避免设备短路故障出现。考生在进行计算机编程操作时现场裁判提醒要及时存盘，避免数据丢失。
7.比赛过程中，技术保障组全程待命，如果出现设备或器件故障，及时给予维修或更换备用设备，裁判人员记录时间并报告裁判长，所产生的时间，经裁判长同意给予补时。
8.赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会。事后，执委会应向组委会报告详细情况。
十二、竞赛须知
（一）参赛队须知
1.不接受跨校组队报名，同一院校最多只能组2个参赛队。
2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选 资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃竞赛。
3.各校须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。 
4.参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。 
5.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。
6.参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。 
7.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，监督仲裁的裁决是最终裁决。 
（二）指导教师须知 
1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。 
2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。
3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。 
4.各参赛队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等。 
5.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项监督仲裁反映情况或提出书面监督仲裁申请。
6.参赛选手因申诉或对处理意见不服而停止比赛，以弃权处理。 
7.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前技术准备和应赛准备。 
8.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。 
（三）参赛选手须知 
1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处。
2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛赛位号等。 
3.检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。
4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。
5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。
6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向赛项监督仲裁工作组提出书面监督仲裁申请；由赛项监督仲裁工作组调查核实并处理。
7.不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛选手比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的， 经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。
8.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。
9.竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。
10.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。
11.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。
12.比赛时，替补队员不得进入比赛现场参与比赛。
（四）工作人员须知 
1.服从大赛组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁。
2.必须佩带胸卡、着工作人员装，仪表整洁，语言举止文明礼貌。
3.必须参加大赛组委会的赛前培训。
4.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。
5.严格遵守比赛时间，不得擅自提前或延长。
6.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参 赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。 
7.工作人员坚守岗位，不得私自串岗，不迟到，不早退。
8.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛。正确处理竞赛中出现的问题。 
9.遵循公平、公正原则，维护赛场纪律，文明执裁，如实填写赛场记录。
10.工作人员应在每轮比赛中，对出现的设备故障应及时检查并抢修；对不能解决的设备问题，应及时汇报。
十三、申诉与仲裁
1.监督仲裁人员的职责 
（1）熟悉赛项的竞赛规程和规则。
（2）掌握本赛项的竞赛进展情况。
（3）受理各参赛队的书面申诉。
（4）对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体监督仲裁。
2.申诉与监督仲裁的程序
（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项监督仲裁工作组提出申诉。
（2）申诉主体为参赛队领队。
（3）申诉启动时，参赛队以领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项监督仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。
（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。
（5）赛项监督仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向监督仲裁委员会提出申诉。监督仲裁委员会的监督仲裁结果为最终结果。
（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收监督仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；监督仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

